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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	· الهدف 4: التعليم الجيد (SDG 4: Quality Education)

	اسم الهدف (SDG)


	Directly accepting applications from postgraduate students for the academic year 2026-2027
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	
	نوع النشاط

	بعض  اساتذه الكلية التقنيه ب الاظافه إلى طلبة الدراسات العليا
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	مباشر باستقبال طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي 2026-2027.
	اسم النشاط

	باشرت الكلية التقنية الهندسية النجف في جامعة الفرات الأوسط التقنية استقبال ومباشرة طلبة الدراسات العليا، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط أجواء علمية وأكاديمية تعكس حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية مناسبة لطلبتها.

وتأتي هذه المباشرة ضمن جهود الكلية في مواصلة مسيرتها العلمية والبحثية، والارتقاء بمستوى برامج الدراسات العليا، بما يسهم في تطوير قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم البحثية والتخصصية، وبما ينسجم مع توجهات جامعة الفرات الأوسط التقنية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الكلية استعدادها لتوفير المتطلبات الأكاديمية والعلمية اللازمة لطلبة الدراسات العليا، متمنيةً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالنجاح والتميز والعطاء العلمي.

The Najaf Technical Engineering College at Al-Furat Al-Awsat Technical University has begun receiving postgraduate students for the new academic year, amidst a conducive academic atmosphere that reflects the college's commitment to providing a suitable learning environment.
This commencement of studies is part of the college's ongoing efforts to advance its academic and research mission and elevate the quality of its postgraduate programs. This aims to develop students' capabilities and enhance their research and specialized skills, aligning with Al-Furat Al-Awsat Technical University's focus on supporting higher education and scientific research.
The college affirmed its readiness to provide all necessary academic and scientific resources for postgraduate students and wished them a successful and distinguished academic year filled with scholarly achievements.

	نبذة عن النشاط
About the activity




	https://www.facebook.com/share/p/1VJtJyKGqh/
	رابط النشاط على الموقع الإلكتروني:



اثباتات النشاط
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 4: التعليم الجيد

	اسم الهدف (SDG)


	The second round of exams for undergraduate students has begun at the Najaf Technical Engineering College.
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	
	نوع النشاط

	السيد الدكتور حسنين غني حميد متفقداً سير الامتحانات بالاضافه الئ مراقبي القاعات الامتحانية وطلبه الكلية
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	انطلاق امتحانات طلبة الدراسات الأولية للدور الثاني في الكلية التقنية الهندسية النجف

	اسم النشاط

	انطلقت في الكلية التقنية الهندسية النجف – جامعة الفرات الأوسط التقنية امتحانات طلبة الدراسات الأولية للدور الثاني للعام الدراسي الحالي، وسط أجواء امتحانية اتسمت بالانضباط والتنظيم العالي، وبما يضمن توفير البيئة المناسبة للطلبة لأداء امتحاناتهم.

وجرت الامتحانات بانسيابية وانتظام، مع تهيئة المستلزمات اللازمة وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة، في إطار حرص الكلية على تطبيق التعليمات والضوابط الامتحانية المعتمدة.

وشهدت الامتحانات متابعة مستمرة ومباشرة من لدن السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني، الذي تفقد القاعات الامتحانية واطلع على سير العملية الامتحانية، مؤكداً أهمية الالتزام بالتعليمات الامتحانية وتوفير أفضل الظروف للطلبة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص عمادة الكلية على إنجاح العملية الامتحانية، وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي، بما ينسجم مع توجهات جامعة الفرات الأوسط التقنية في الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي.

مع تمنياتنا لطلبتنا الأعزاء بالنجاح والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج.. 
The second-round examinations for undergraduate students at the Najaf Technical Engineering College – Middle Euphrates Technical University commenced today. The examinations were conducted in a highly organized and disciplined environment, ensuring a suitable atmosphere for students to take their exams.
The exams proceeded smoothly and regularly, with all necessary arrangements made to provide a conducive environment for the students, reflecting the college's commitment to implementing the approved examination regulations and procedures.
The Dean of the College, Professor Dr. Hassanein Ghani Al-Husseini, oversaw the examinations, inspecting the examination halls and monitoring the process. He emphasized the importance of adhering to examination regulations and providing the best possible conditions for the students.
These measures are part of the college administration's commitment to the success of the examination process and enhancing the quality of academic performance, in line with the Middle Euphrates Technical University's vision of raising the scientific and educational standards.
We wish our dear students success and the best of luck in achieving their results.
	نبذة عن النشاط
About the activity




	/https://www.facebook.com/share/p/18PU7BUrz8/
	رابط النشاط على الموقع الإلكتروني:



اثباتات النشاط 
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	 الهدف 4: التعليم الجيد
	اسم الهدف (SDG)


	Exams continue for postgraduate students and foreign students at the Najaf Technical Engineering College
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	
	نوع النشاط

	السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسنين غني
 بالاضافه الئ اللجان الامتحانية  ومراقبي القاعات الامتحانية وبعض الطلبة
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	استمرار امتحانات طلبة الدراسات العليا والطلبة الأجانب في الكلية التقنية الهندسية النجف
	اسم النشاط

	تتواصل في الكلية التقنية الهندسية النجف بجامعة الفرات الأوسط التقنية امتحانات طلبة الدراسات العليا والطلبة الأجانب المقبولين في الكلية، وسط أجواء علمية وتنظيمية متميزة، وبما يعكس حرص الكلية على توفير بيئة امتحانية ملائمة تضمن انسيابية أداء الامتحانات.
وتُجرى الامتحانات وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، مع توفير المستلزمات اللازمة للطلبة
وبمتابعة مستمرة ومباشرة من لدن السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني، الذي يحرص على متابعة سير العملية الامتحانية والوقوف على احتياجات الطلبة واللجان الامتحانية.
وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص عمادة الكلية على الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي، وتعزيز جودة الأداء، وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة بما يسهم في إنجاح العملية التعليمية والامتحانية.
The Najaf Technical Engineering College at Al-Furat Al-Awsat Technical University continues its examinations for postgraduate students and newly admitted international students. The examinations are being conducted in a distinguished academic and organizational atmosphere, reflecting the college's commitment to providing a suitable examination environment that ensures the smooth conduct of the exams.
The examinations are being held in accordance with the approved regulations and instructions, with all necessary resources provided for the students. The Dean of the College, Professor Dr. Hassanein Ghani Al-Husseini, is personally and continuously monitoring the examination process and addressing the needs of the students and examination committees.
This oversight is part of the college administration's commitment to raising the academic and scientific standards, enhancing the quality of performance, and providing a conducive environment for students, thus contributing to the success of both the educational and examination processes.
	نبذة عن النشاط
About the activity




	https://www.facebook.com/share/p/19Ke5BxL83/
	رابط النشاط على الموقع الإلكتروني:



اثباتات النشاط
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	
الهدف 4: التعليم الجيد (SDG 4: Quality Education).
	اسم الهدف (SDG)


	Vacant seats
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	
	نوع النشاط

	
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	مقاعد الشاغرة
	اسم النشاط

	إعلان المقاعد الشاغرة 

تُعلن عمادة الكلية التقنية الهندسية النجف بجامعة الفرات الأوسط عن فتح باب التقديم على المقاعد الشاغرة ضمن المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2026–2027، للمتقدمين المشمولين بإضافة خمس درجات لغرض تغيير حالة المتقدم في
 الامتحان التنافسي.
Announcement of Vacant Seats
The Deanship of the Najaf Technical Engineering College at Al-Furat Al-Awsat University announces the opening of applications for vacant seats within the third stage for the academic year 2026-2027, for applicants who are eligible for the addition of five points in order to change the applicant’s status in the competitive exam.

	نبذة عن النشاط
About the activity




	https://www.facebook.com/share/p/1Dehd3CDn1/
	رابط النشاط على الموقع الإلكتروني:



اثباتات النشاط
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (SDG 9).
	اسم الهدف (SDG)


	
A master's thesis at the Najaf Technical Engineering College discusses "Performance evaluation of WDM-RoF systems in the downward direction via passive photodiodes".
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	بحث علمي ونتاج أكاديمي متقدم (مناقشة رسالة ماجستير)

	نوع النشاط

	 للباحثة (ضحى عبد الكريم حميد) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات  
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	رسالة ماجستير في الكليةالتقنيةالهندسيةالنجف تناقش "تقييم أداء أنظمة WDM-RoF بالاتجاه النازل عبر مقسمات ضوئية سلبية".
	اسم النشاط

	نوقشت في الكلية التقنية الهندسية النجف بجامعة الفرات الأوسط التقنية رسالة ماجستير 
للباحثة (ضحى عبد الكريم حميد) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات الموسومة 

(Performance Evaluation of Downstream WDM-RoF Systems over Passive Optical Splitters)

وهدفت الدراسة إلى تصميم وتحليل أداء أربعة أنظمة اتصال ضوئي مقترحة ضمن معمارية NG-PON2-OFDM-RoF، تجمع بين تقنية النفاذ الضوئي NG-PON2 وتقنية نقل الراديو عبر الألياف RoF، وذلك عبر مقارنة نظام تقليدي معتمد على ليف تعويض التشتت (DCF) مع رتب تضمين QAM متعددة، بنظام بديل يعتمد تقنية OFDM بدون الحاجة لليف DCF، إضافة إلى دراسة تأثير الهيكليتين الشجرية (Tree) والحلقية (Ring) ونسب التقسيم الضوئي المختلفة على جودة انتقال الإشارة لمسافات طويلة تصل إلى 50 كم.

من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة الحصول على أفضل معدل خطأ بت (BER) بمقدار 1.89×10⁻⁵ عند تضمين 64-QAM بدون الحاجة لليف تعويض التشتت DCF، وتحقيق نقل خالٍ تماماً من الأخطاء عند تضمين 16-QAM. كما تم تحسين أداء البت بمقدار 30 ضعفاً مقارنة بالنظام التقليدي المعتمد على DCF، وتحقيق حماية تلقائية للشبكة بزمن استرجاع أقل من 50 ميلي ثانية للنوع المتداخل للشكل الحلقي (Ring).
A master's thesis was discussed at the Najaf Technical Engineering College, Middle Euphrates Technical University.
The thesis, by researcher Duha Abdul Karim Hamid in the Department of Communications Engineering Technologies, was titled:
Performance Evaluation of Downstream WDM-RoF Systems over Passive Optical Splitters.
The study aimed to design and analyze the performance of four proposed optical communication systems within the NG-PON2-OFDM-RoF architecture, combining NG-PON2 optical access technology with RoF fiber radio transmission technology. This was achieved by comparing a traditional system based on dispersion compensation (DCF) fiber with multiple QAM modulation orders with an alternative system based on OFDM technology without the need for DCF fiber. Additionally, the study investigated the effect of tree and ring structures and different optical splitting ratios on signal transmission quality over long distances of up to 50 km.
One of the most important results obtained by the researcher was achieving the best bit error rate (BER) of 1.89×10−5 when modulating 64-QAM without the need for The fiber uses DCF dispersion compensation, achieving completely error-free transmission when 16-QAM is included. Bit performance is also improved by 30 times compared to the traditional DCF-based system, and automatic network protection is achieved with a latency of less than 50 milliseconds for the ring-type interlaced network.
	نبذة عن النشاط
About the activity




	https://www.facebook.com/share/p/1LYmMAKAyA/
	رابط النشاط على الموقع الإلكتروني:



اثباتات النشاط

[image: ][image: ][image: ][image: ]








	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 4: التعليم الجيد (SDG 4: Quality Education).
	اسم الهدف (SDG)

	Discuss Master
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	بحث علمي ونتاج أكاديمي (رسالة ماجستير) 
	نوع النشاط

	رسالة ماجستير للباحثة (شيماء مهدي حميد) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	مناقشة رسالة ماجستير
	اسم النشاط

	نوقشت في الكلية التقنية الهندسية النجف بجامعة الفرات الأوسط التقنية رسالة ماجستير للباحثة (شيماء مهدي حميد) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات، والموسومة:
(DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK-BASED SPECTRUM SENSING FOR INTELLIGENT NOMA COGNITIVE RADIO NETWORKS)
وهدفت الدراسة إلى تطوير تقنيات ذكية لاستشعار الطيف في شبكات الراديو الإدراكي المعتمدة على الوصول المتعدد غير المتعامد NOMA، باستخدام الشبكات العصبية الالتفافية العميقة CNN والنماذج الهجينة من نوع CNN-GRU، بما يسهم في تحسين دقة وموثوقية الكشف عن حالات نشاط المستخدمين الأساسيين.
واقترحت الباحثة إطارين للتعلم العميق، هما LiteSense و State-Gated CNN-GRU (SG-CG)، بهدف تحقيق كشف دقيق متعدد الفرضيات لحالات نشاط المستخدمين الأساسيين، والاستفادة من الخصائص المكانية والزمانية للإشارات المستلمة، فضلاً عن تحسين أداء الكشف في ظروف انخفاض نسبة الإشارة إلى الضوضاء، مع تقليل التعقيد الحسابي والمحافظة على معدل إنذار كاذب مضبوط.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة تحقيق نموذج LiteSense توازناً جيداً بين دقة الكشف والكفاءة الحسابية، إذ احتاج إلى 4,238 معلّمة قابلة للتدريب فقط، وبزمن استدلال بلغ 0.42 ملي ثانية، محققاً تقليلاً في عدد المعلمات بنحو 57 مرة مقارنةً بنموذج CNN التقليدي.
كما حقق نموذج SG-CG تحسناً في دقة وموثوقية استشعار الطيف، ولا سيما في ظروف انخفاض نسبة الإشارة إلى الضوضاء، مما يعزز إمكانية توظيف نماذج التعلم العميق في شبكات الراديو الإدراكي الذكية وتطبيقات الأجهزة الطرفية ذات الموارد المحدودة.
A master's thesis by researcher Shaimaa Mahdi Hamid, in the Department of Communications Engineering Technologies, was discussed at the Najaf Technical Engineering College, Middle Euphrates Technical University. The thesis was titled:
Deep Convolutional Neural Network-Based Spectrum Sensing for Intelligent Noma Cognitive Radio Networks.
The study aimed to develop intelligent spectrum sensing techniques in non-orthogonal multiple access (NOMA) cognitive radio networks, using deep convolutional neural networks (CNNs) and CNN-GRU hybrid models, to improve the accuracy and reliability of detecting primary user activity states.
The researcher proposed two deep learning frameworks, LiteSense and State-Gated CNN-GRU (SG-CG), to achieve accurate multi-hypothesis detection of primary user activity states, take advantage of the spatial and temporal characteristics of received signals, improve detection performance under low signal-to-noise ratio conditions, reduce computational complexity, and maintain On a controlled false alarm rate.
One of the most important findings of the researcher is that the LiteSense model achieves a good balance between detection accuracy and computational efficiency, as it requires only 4,238 trainable parameters and an inference time of 0.42 milliseconds, achieving a reduction in the number of parameters by about 57 times compared to the traditional CNN model.
The SG-CG model also achieved an improvement in the accuracy and reliability of spectrum sensing, especially in low signal-to-noise ratio conditions, which enhances the possibility of employing deep learning models in intelligent cognitive radio networks and peripheral device applications with limited resources.
	نبذة عن النشاط
About the activity




	https://www.facebook.com/share/p/1Bv9zFJHug/
	رابط النشاط على الموقع الإلكتروني:



اثباتات النشاط
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	التقنية الهندسية - نجف 
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	الهدف 4: التعليم الجيد 

	اسم الهدف (SDG)


	Master's Message in the Engineering Technical College Najaf discusses "study of the performance of OFDM coding systems in wireless communications
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	بحث علمي ونتاج أكاديمي (رسالة ماجستير) 
	نوع النشاط

	 الباحث (سجاد ضياء جواد) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	رسالة ماجستير في الكلية التقنية الهندسية النجف تناقش "دراسة أداء أنظمة ترميز OFDM في الاتصالات اللاسلكية
	اسم النشاط

	· نوقشت في الكلية التقنية الهندسية النجف بجامعة الفرات الأوسط التقنية رسالة ماجستير للباحث (سجاد ضياء جواد) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات، والموسومة:
· 
· (Performance Study of OFDM Coding Systems in Wireless Communications)
· 
· وهدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل أداء أنظمة Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) المعتمدة على ترميز Low-Density Parity-Check (LDPC) في بيئات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، من خلال تحليل أداء أنظمة SISO-OFDM و MU-MIMO-OFDM تحت تأثير قنوات AWGN وRayleigh وRician.
· 
· وتضمنت الدراسة تطبيق تقنية Adaptive Modulation and Coding (AMC) ودراسة تأثير التأخير والخطأ في معلومات التغذية الراجعة، فضلاً عن تحليل تأثير لاخطية مضخم القدرة Rapp Power Amplifier (PA) على أداء النظام.
· 
· واعتمدت الدراسة على تقييم عدد من مؤشرات الأداء الأساسية، منها Bit Error Rate (BER)، Block Error Rate (BLER)، Throughput، Spectral Efficiency، واختيار Modulation and Coding Scheme (MCS)، باستخدام رتب تضمين مختلفة شملت QPSK و16-QAM و64-QAM و256-QAM.
· 
· كما طوّر الباحث نظام MU-MIMO-OFDM باستخدام 64 هوائي إرسال و8 مستخدمين، مع توظيف تقنيات ZF/RZF Precoding و ZF/LMMSE Receiver Processing، بهدف دراسة أثر تقنيات الإرسال والاستقبال المتقدمة في تحسين معدل نقل البيانات وكفاءة النظام.
· 
· ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن قناة Rician حققت أداءً أفضل من قناة Rayleigh في نظام SISO، إذ بلغ أعلى معدل نقل للبيانات 44.28 Mbit/s في حالة Rician من دون تأثير مضخم القدرة، مقابل 37.81 Mbit/s في حالة Rayleigh، بينما أدى إدخال لاخطية مضخم القدرة إلى انخفاض معدل النقل إلى 29.34 Mbit/s و26.93 Mbit/s على التوالي.
· 
· كما أظهرت نتائج نظام MU-MIMO-OFDM تحسناً كبيراً في معدل النقل الكلي نتيجة استخدام تقنية Spatial Multiplexing، إذ بلغ أعلى Throughput نحو 358.77 Mbit/s في الحالات الخالية من لاخطية مضخم القدرة، بينما بلغ 317.75 Mbit/s في حالة Rayleigh مع PA و264.94 Mbit/s في حالة Rician مع PA.
· 
· وأثبتت النتائج أن لاخطية مضخم القدرة تؤثر بصورة واضحة في أنماط التضمين العالية، ولا سيما 64-QAM و256-QAM، مما يؤدي إلى زيادة BLER وانخفاض موثوقية النظام ومعدل البيانات المستلم.
· 
· كما بينت الدراسة أن استخدام BER-Threshold AMC يسهم في تحسين معدل النقل والكفاءة الطيفية Spectral Efficiency من خلال التكيف مع جودة القناة، إلا أن الاعتماد على BER وحده لا يضمن دائماً تحقيق BLER منخفض، مما يؤكد أهمية تطوير أنظمة مستقبلية تعتمد على BLER-aware AMC وPA-aware margins وfeedback correction mechanisms لتحقيق أداء أكثر موثوقية في أنظمة الاتصالات اللاسلكية القادمة.
· A master's thesis by researcher Sajjad Dhiaa Jawad, in the Department of Communications Engineering Technologies, was discussed at the Najaf Technical Engineering College, Middle Euphrates Technical University. The thesis was titled:
· (Performance Study of OFDM Coding Systems in Wireless Communications).
· The study aimed to study and analyze the performance of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems based on Low-Density Parity-Check (LDPC) coding in modern wireless communication environments, through analyzing the performance of SISO-OFDM and MU-MIMO-OFDM systems under the influence of AWGN, Rayleigh, and Rician channels.
· The study included applying Adaptive Modulation and Coding (AMC) technology and studying the effect of delay and error in feedback information, as well as analyzing the effect of the nonlinearity of the Rapp Power Amplifier (PA) on system performance.
· The study relied on evaluating a number of key performance indicators, including Bit Error Rate (BER), Block Error Rate (BLER), and Throughput. Spectral efficiency was assessed, and a Modulation and Coding Scheme (MCS) was selected, using different modulation orders including QPSK, 16-QAM, 64-QAM, and 256-QAM.
· The researcher also developed a MU-MIMO-OFDM system using 64 transmitting antennas and 8 users, employing ZF/RZF Precoding and ZF/LMMSE Receiver Processing techniques, to study the effect of advanced transmission and reception techniques on improving data transfer rate and system efficiency.
· One of the most important results obtained by the researcher was that the Rician channel achieved better performance than the Rayleigh channel in the SISO system. The highest data transfer rate reached 44.28 Mbit/s in the Rician case without the power amplifier effect, compared to 37.81 Mbit/s in the Rayleigh case. However, introducing the nonlinearity of the power amplifier led to a decrease in the transfer rate to 29.34 Mbit/s and 26.93 Mbit/s, respectively.
· The results of the system also showed MU-MIMO-OFDM achieved a significant improvement in overall throughput as a result of using Spatial Multiplexing (SMU). The highest throughput reached approximately 358.77 Mbit/s in cases without power amplifier nonlinearity, compared to 317.75 Mbit/s in the Rayleigh case with PA and 264.94 Mbit/s in the Rician case with PA.
· The results demonstrated that power amplifier nonlinearity significantly affects high modulation modes, particularly 64-QAM and 256-QAM, leading to increased BLER and decreased system reliability and data rate.
· The study also showed that using BER-Threshold AMC contributes to improving throughput and spectral efficiency by adapting to channel quality. However, relying on BER alone does not always guarantee low BLER. This underscores the importance of developing future systems that incorporate BLER-aware AMC, PA-aware margins, and feedback correction mechanisms to achieve more reliable performance in wireless communication systems. "The next one.
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 4: التعليم الجيد (SDG 4)                 
والهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية     
(SDG 9).

	اسم الهدف (SDG)


	A master's thesis at the Najaf Technical Engineering College discusses "High energy efficiency target detection through deep decompression in wireless sensor networks".
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	بحث علمي ونتاج أكاديمي (رسالة ماجستير) 
	نوع النشاط

	الباحثة (زينب محمد حسن عدنان) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات 
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	رسالة ماجستير في الكلية التقنية الهندسية النجف تناقش "الكشف عن الأهداف بكفاءة طاقة عالية عبر التفكيك العميق في شبكات الاستشعار اللاسلكية"
	اسم النشاط

	نوقشت في الكلية التقنية الهندسية النجف بجامعة الفرات الأوسط التقنية رسالة ماجستير للباحثة (زينب محمد حسن عدنان) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات والموسومة:
(Energy Efficient Target Detection via Deep Unfolding in WSNNetworks)
وهدفت الدراسة إلى تطوير أساليب سريعة وفعالة للكشف عن أهداف متعددة في شبكات الاستشعار اللاسلكية (Wireless Sensor Networks)، مع التركيز على تقليل العبء الحسابي المرتبط بخوارزميات الاسترجاع التقليدية المستخدمة ضمن إطار Compressive Sensing (CS)، واعتمدت الدراسة على قياسات Time of Arrival (TOA) لتمثيل العلاقة بين المستشعرات ومواقع الأهداف ضمن منطقة المراقبة.
وتضمنت الدراسة تطوير نموذجين قائمين على تقنية Deep Unfolding (DU)، وهما Learned Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm (LISTA) و Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM-Net)، إذ تعتمد فكرة Deep Unfolding على تحويل التكرارات الخاصة بخوارزميات التحسين التقليدية إلى طبقات ذات عمق ثابت ضمن شبكة قابلة للتدريب، مع تحويل عدد من معاملات الخوارزمية إلى معاملات قابلة للتعلم، بهدف تحقيق استرجاع أسرع لمتجه مواقع الأهداف مع الحفاظ على البنية الرياضية للخوارزميات الأصلية.
واعتمد تقييم الأداء على عدد من المؤشرات المهمة، أبرزها Probability of Detection (Pd) و Probability of False Alarm (Pfa)، إضافة إلى Inference Time، بهدف قياس دقة الكشف وسرعة التنفيذ والكفاءة الحسابية للنماذج المقترحة.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن نماذج Deep Unfolding حافظت على أداء كشف مرتفع مقارنة بخوارزمية Basis Pursuit (BP)، خصوصاً مع ازدياد عدد الأهداف، إذ تأثرت خوارزمية BP بصورة واضحة عند زيادة كثافة الأهداف وانخفاض درجة Sparsity، في حين أظهرت النماذج المتعلمة قدرة أفضل على التكيف مع الحالات الأكثر كثافة.
كما بينت النتائج أن نموذج ADMM-Net حقق استقراراً أعلى في الكشف مع زيادة عدد الأهداف، مع المحافظة على احتمال إنذار كاذب منخفض مقارنة بالطريقة التقليدية.
وأظهرت الدراسة تحسناً كبيراً في الكفاءة الحسابية، فقد بلغ متوسط زمن التنفيذ لخوارزمية Basis Pursuit نحو 36 ms لكل عينة، بينما انخفض إلى 0.1331 ms باستخدام LISTA مع استراتيجية Top-m، وإلى 0.01734 ms باستخدام استراتيجية Threshold، محققاً خفضاً في زمن التنفيذ يصل إلى 99.95% وتسريعاً بحوالي 2076 مرة مقارنة بخوارزمية BP.
أما نموذج ADMM-Net، فقد بلغ زمن التنفيذ 0.1389 ms باستخدام استراتيجية Top-m، ونحو 0.018 ms باستخدام استراتيجية Threshold، محققاً أيضاً خفضاً في زمن التنفيذ يصل إلى 99.95% وتسريعاً يقارب 2000 مرة مقارنة بالطريقة التقليدية.
وأكدت الدراسة أن دمج البنية الرياضية لخوارزميات الاسترجاع التقليدية مع قابلية التعلم في الشبكات العصبية من خلال Model-Driven Deep Unfolding يوفر توازناً بين قابلية التفسير، ودقة أداء الكشف، وانخفاض الكلفة الحسابية، مما يجعل هذه النماذج مناسبة لتطبيقات الكشف السريع عن الأهداف في شبكات الاستشعار اللاسلكية.
كما أشارت الدراسة إلى إمكانية تطوير العمل مستقبلاً من خلال دراسة تأثير TOA Jitter، والكشف عن الأهداف في حالات Off-Grid، فضلاً عن التحقق من أداء النماذج في تطبيقات عملية حقيقية.
A master's thesis by researcher Zainab Mohammed Hassan Adnan, in the Department of Communications Engineering Technology, entitled:
(Energy Efficient Target Detection via Deep Unfolding in WSN Networks), was discussed at the Najaf Technical Engineering College, Middle Euphrates Technical University.
The study aimed to develop fast and efficient methods for detecting multiple targets in wireless sensor networks, focusing on reducing the computational burden associated with traditional retrieval algorithms used within the Compressive Sensing (CS) framework. The study relied on Time of Arrival (TOA) measurements to represent the relationship between sensors and target locations within the monitoring area.
The study included the development of two models based on Deep Unfolding (DU) technology: the Learned Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm (LISTA) and the Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM-Net). The concept of Deep Unfolding relies on transforming the iterations of traditional optimization algorithms into layers of fixed depth within a trainable network, with the transformation of A number of the algorithm's parameters were converted into learnable parameters to achieve faster target location vector retrieval while preserving the mathematical structure of the original algorithms.
Performance evaluation relied on several key indicators, most notably Probability of Detection (Pd) and Probability of False Alarm (Pfa), in addition to Inference Time, to measure detection accuracy, execution speed, and computational efficiency of the proposed models.
One of the most important findings was that the Deep Unfolding models maintained high detection performance compared to the Basis Pursuit (BP) algorithm, especially with increasing target numbers. The BP algorithm was clearly affected when target density increased and sparsity decreased, while the learner models demonstrated better adaptability to denser conditions.
The results also showed that the ADMM-Net model achieved higher detection stability with increasing target numbers, while maintaining a lower false alarm probability compared to the traditional method.
The study demonstrated a significant improvement in computational efficiency. The average execution time of the Basis Pursuit algorithm was approximately 36 ms per sample, while it decreased to The execution time was 0.1331 ms using LISTA with the Top-m strategy, and 0.01734 ms using the Threshold strategy, achieving a 99.95% reduction in execution time and a speed increase of approximately 2076 times compared to the BP algorithm.
The ADMM-Net model achieved an execution time of 0.1389 ms using the Top-m strategy and approximately 0.018 ms using the Threshold strategy, also achieving a 99.95% reduction in execution time and a speed increase of approximately 2000 times compared to the traditional method.
The study confirmed that combining the mathematical structure of traditional retrieval algorithms with the learning capabilities of neural networks through Model-Driven Deep Unfolding provides a balance between interpretability, detection accuracy, and low computational cost, making these models suitable for rapid target detection applications in wireless sensor networks.
The study also indicated the possibility of future development by investigating the TOA jitter effect and target detection in Off-Grid cases, as well as verifying model performance in real-world, practical applications.
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 4: التعليم الجيد (SDG 4: Quality Education)
والهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد (SDG 8: Decent Work and Economic Growth).
· 
	اسم الهدف (SDG)


	A master's thesis at the Najaf Technical Engineering College discusses "Target tracking using KalmanNet in wireless sensor networks".
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	بحث علمي ونتاج أكاديمي (رسالة ماجستير) 
	نوع النشاط

	رسالة ماجستير للباحث (محمد عبد الغفور جاسم) 
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	مناقشة رسالة ماجستير
	اسم النشاط

	بجامعة الفرات الأوسط التقنية رسالة ماجستير للباحث (محمد عبد الغفور جاسم) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات، والموسومة:

(Object Tracking via KalmanNet in Wireless Sensor Networks)

تهدف الرسالة التي تقدم بها الباحث (محمد عبد الغفور جاسم) في قسم هندسة تقنيات الاتصالات/الكلية التقنية الهندسية–النجف إلى تطوير إطار متكامل لتتبع الأهداف في شبكات الاستشعار اللاسلكية من خلال تحسين عملية اختيار الحساسات ورفع دقة تقدير حالة الهدف. وقد تم اقتراح خوارزمية Hybrid CMI–Energy Sensor Scheduling التي تجمع بين المعلومات المتبادلة الشرطية (CMI) والطاقة المتبقية المقدرة للحساسات، بهدف اختيار الحساسات الأكثر فائدة للتتبع مع تقليل تكرار استخدام الحساسات نفسها وتحقيق توزيع أكثر عدالة لاستهلاك الطاقة.

كما تم تطوير Geometry-Aware KalmanNet لمعالجة قياسات المدى الصادرة من الحساسات المختارة، بالاعتماد على ابتكارات القياس، وهندسة مواقع الحساسات بالنسبة إلى الهدف، ومعلومات التنبؤ، وأقنعة صلاحية القياسات، بهدف تحسين تقدير حالة الهدف مقارنةً بالـ Extended Kalman Filter (EKF) التقليدي.

من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن خوارزمية Hybrid CMI–Energy حافظت على دقة تتبع قريبة من طريقة Information-Only Greedy CMI مع تحقيق تحسن واضح في عدالة توزيع الحمل الطاقي؛ إذ خفضت عند قيمة Node-Level KL Divergence بنسبة تصل إلى 99.03% وSpatial KL Divergence بنسبة تصل إلى 96.39% مقارنة بطرق المقارنة، كما حافظت على عدد الحساسات الميتة قريباً من الصفر وعلى عمر الشبكة طوال فترة المحاكاة.

كما أظهرت النتائج أن KalmanNet حقق دقة تتبع أفضل من الـEKF عند استخدام القياسات المختارة نفسها، مع خفض ملحوظ في قيمة RMSE عبر مختلف أعداد الحساسات المختار
At Al-Furat Al-Awsat Technical University, a Master's thesis by researcher Mohammed Abdul Ghafour Jassim in the Department of Communications Engineering Technologies, entitled:
(Object Tracking via KalmanNet in Wireless Sensor Networks)
The thesis submitted by researcher Mohammed Abdul Ghafour Jassim in the Department of Communications Engineering Technologies/Technical Engineering College – Najaf aims to develop an integrated framework for object tracking in wireless sensor networks by improving the sensor selection process and increasing the accuracy of object state estimation. A Hybrid CMI–Energy Sensor Scheduling algorithm was proposed, combining Conditional Interchange Information (CMI) and the estimated residual power of the sensors, with the aim of selecting the most useful sensors for tracking while reducing the frequency of using the same sensors and achieving a more equitable distribution of power consumption.
Geometry-Aware KalmanNet was also developed to process range measurements from the selected sensors, relying on measurement innovations, sensor positioning geometry relative to the object, prediction information, and measurement validity masks, with the aim of improving object state estimation compared to the Extended Kalman Filter (EKF). Traditional.
One of the most important findings of the researcher is that the Hybrid CMI–Energy algorithm maintained a tracking accuracy close to that of the Information-Only Greedy CMI method, while achieving a clear improvement in the fairness of energy load distribution. It reduced Node-Level KL Divergence by up to 99.03% and Spatial KL Divergence by up to 96.39% compared to the comparison methods. It also kept the number of dead sensors close to zero and the network lifetime throughout the simulation period.
The results also showed that KalmanNet achieved better tracking accuracy than EKF when using the same selected measurements, with a significant reduction in the RMSE value across different numbers of selected sensors.
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 4: التعليم الجيد (SDG 4)
 والهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية (SDG 16).

	اسم الهدف (SDG)


	Exams continue for undergraduate students at the Najaf Technical Engineering College
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	ميداني 
	نوع النشاط

	السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني،
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	استمرار امتحانات طلبة الدراسات الأولية في الكلية التقنية الهندسية النجف

	اسم النشاط

	تتواصل في الكلية التقنية الهندسية النجف – جامعة الفرات الأوسط التقنية امتحانات طلبة الدراسات الأولية، وسط أجواء امتحانية اتسمت بالانضباط والتنظيم العالي، وبما يضمن توفير البيئة المناسبة للطلبة لأداء امتحاناتهم.
وجرت الامتحانات بانسيابية وانتظام، مع تهيئة المستلزمات اللازمة وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة، في إطار حرص الكلية على تطبيق التعليمات والضوابط الامتحانية المعتمدة.
وشهدت الامتحانات متابعة مستمرة ومباشرة من لدن السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني، الذي تفقد القاعات الامتحانية واطلع على سير العملية الامتحانية، مؤكداً أهمية الالتزام بالتعليمات الامتحانية وتوفير أفضل الظروف للطلبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص عمادة الكلية على إنجاح العملية الامتحانية، وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي، بما ينسجم مع توجهات جامعة الفرات الأوسط التقنية في الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي

Undergraduate examinations are continuing at the Najaf Technical Engineering College – Middle Euphrates Technical University, in a highly organized and disciplined environment that ensures a suitable atmosphere for students to take their exams.
The exams proceeded smoothly and regularly, with all necessary arrangements made and a conducive environment provided for the students, reflecting the college's commitment to implementing the approved examination regulations and procedures.
The Dean of the College, Professor Dr. Hassanein Ghani Al-Husseini, oversaw the examinations, inspecting the examination halls and reviewing the examination process. He emphasized the importance of adhering to examination regulations and providing the best possible conditions for the students.
These measures are part of the college administration's commitment to the success of the examination process and enhancing the quality of academic performance, in line with the Middle Euphrates Technical University's vision of raising the scientific and educational standards.
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	التقنية الهندسية - نجف 
	




	الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (SDG 7) 
الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (SDG 9).

	اسم الهدف (SDG)


	A master's thesis exploring "the development of an experimental system for harvesting water from the air"
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	بحث علمي ونتاج أكاديمي (رسالة ماجستير) 
	نوع النشاط

	الباحث (علي محمد عبد)
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	رسالة ماجستير تبحث في " تطوير منظومة تجريبية لحصاد المياه من الهواء"

	اسم النشاط

	· ناقشت الكلية التقنية الهندسية النجف – جامعة الفرات الأوسط التقنية رسالة الماجستير التي تقدم بها الباحث (علي محمد عبد)، بعنوان:
· 
· “دراسة تجريبية لتقييم أداء منظومة لحصاد المياه من الهواء”
· (AN EXPERIMENTAL STUDY TO EVALUATE THE PERFORMANCE OF AN AIR-WATER HARVESTING SYSTEM)
· 
· هدفت الدراسة إلى تصميم وتصنيع وتقييم منظومة تجريبية لحصاد المياه من الهواء الجوي، بالاعتماد على تكثيف بخار الماء باستخدام دورة تبريد بانضغاط البخار، مع دراسة تأثير عدد من المتغيرات البيئية والتشغيلية في كمية المياه المتكثفة وكفاءة المنظومة.
· 
· وتضمنت الدراسة اختبار تأثير سرعة الهواء ودرجة حرارته والرطوبة النسبية ودرجة حرارة سطح التبريد وفترة التشغيل، فضلاً عن استخدام شبكة سلكية ومولد ضباب فوق صوتي لتحسين أداء المنظومة، إلى جانب اختبار نظام هجين يجمع بين التقنيتين.
· 
· وأظهرت النتائج أن سرعة الهواء 0.65 م/ثانية حققت أفضل أداء ضمن ظروف التجارب، فيما سجل التشغيل الليلي كمية مياه بلغت نحو 139 مل مقارنةً بـ 110 مل خلال التشغيل النهاري. كما أسهمت الشبكة السلكية في رفع كمية المياه المجمعة من 44 إلى 60 مل، بينما حقق النظام الهجين أعلى كمية تجميع بلغت نحو 140 مل خلال خمس ساعات.
· 
· وأكدت الدراسة أهمية التحكم بدرجة حرارة سطح التكثيف وسرعة الهواء والظروف الحرارية والرطوبية لتحسين كفاءة حصاد المياه من الهواء، مع إمكانية تطوير المنظومة مستقبلاً من خلال أنظمة تحكم ذكية وتقنيات أكثر كفاءة في انتقال الحرارة والكتلة، بما يدعم تطبيقات المياه اللامركزية والمستدامة. 
The Najaf Technical Engineering College – Middle Euphrates Technical University discussed the Master's thesis submitted by researcher Ali Mohammed Abdul, entitled:
An Experimental Study to Evaluate the Performance of an Air-Water Harvesting System
(AN EXPERIMENTAL STUDY TO EVALUATE THE PERFORMANCE OF AN AIR-WATER HARVESTING SYSTEM)
The study aimed to design, manufacture, and evaluate an experimental air-water harvesting system, relying on water vapor condensation using a vapor compression cooling cycle, while studying the effect of several environmental and operational variables on the amount of condensed water and the system's efficiency.
The study included testing the effect of air speed, temperature, relative humidity, cooling surface temperature, and operating time, as well as using a wire mesh and an ultrasonic fog generator to improve the system's performance, in addition to testing a hybrid system combining the two technologies.
The results showed that an air speed of 0.65 m/s achieved the best performance under the experimental conditions, while nighttime operation recorded a water quantity of approximately 139 ml compared to 110 ml during daytime operation. The wired network also contributed to increasing the amount of collected water from 44 to 60 ml, while the hybrid system achieved the highest collection amount of approximately 140 ml over five hours.
The study emphasized the importance of controlling the condensation surface temperature, air velocity, and thermal and humidity conditions to improve the efficiency of atmospheric water harvesting, with the possibility of developing the system in the future through intelligent control systems and more efficient heat and mass transfer technologies, thus supporting decentralized and sustainable water applications.
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه(SDG 3)  
والهدف 4: التعليم الجيد (SDG 4).

	اسم الهدف (SDG)


	A master's thesis exploring "improving the performance of photovoltaic panels using different cooling technologies"
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	بحث علمي ونتاج أكاديمي (رسالة ماجستير)
	نوع النشاط

	الباحث ( باسم شهيب جبر )
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	رسالة ماجستير تبحث في "تحسين أداء الألواح الكهروضوئية باستخدام تقنيات تبريد مختلفة"
	اسم النشاط

	نوقشت في الكلية التقنية الهندسية النجف – جامعة الفرات الأوسط التقنية رسالة الماجستير التي تقدم بها الباحث ( باسم شهيب جبر )، والموسومة:
“Performance Enhancement of Photovoltaic Panels Using Different Cooling Techniques at the Rear Surface”
“تحسين أداء الألواح الكهروضوئية باستخدام تقنيات تبريد مختلفة للسطح الخلفي”
هدفت الدراسة إلى تحسين الأداء الحراري والكهربائي للألواح الكهروضوئية من خلال خفض درجة حرارة تشغيلها باستخدام تقنيات تبريد مختلفة للسطح الخلفي، مع التركيز على استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون (CO₂) كوسط تبريد، ودراسة تأثيره في درجة حرارة اللوح والقدرة الكهربائية والكفاءة.
وتضمنت الدراسة تجارب عملية خارجية باستخدام لوحين كهروضوئيين متماثلين، أحدهما مرجعي غير مبرد، والآخر مجهز بمنظومة تبريد خلفية، مع اختبار غاز ثاني أكسيد الكربون عند معدلات تدفق وفترات حقن مختلفة، فضلًا عن إجراء مقارنات باستخدام الهواء والنيتروجين.
وأظهرت النتائج أن استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون أسهم في خفض درجة حرارة تشغيل اللوح وتحسين قدرته الكهربائية وكفاءته، إذ سُجل أفضل أداء عند معدل تدفق كتلي بلغ 0.000675 كغم/ثانية وزمن حقن 120 ثانية، محققًا انخفاضًا في درجة الحرارة بنحو 6.15 درجات مئوية، وارتفاع الكفاءة الكهربائية من 19.65% إلى 21.49%، بنسبة تحسن بلغت نحو 9.36%.
وتبرز أهمية الدراسة في تقديم تقنية تبريد خلفية غير مائية للألواح الكهروضوئية باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يسهم في الحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة وتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية وكفاءة الأنظمة الكهروضوئية، ولا سيما في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة
The Master's thesis presented by the researcher (Basma Shahib Jabbar) was discussed at the College of Engineering Technology, Al-Furat Al-Awsat Technical University, titled:
Performance Enhancement of Photovoltaic Panels Using Different Cooling Techniques at the Rear Surface
"Improving the Performance of Photovoltaic Panels Using Different Cooling Techniques for the Back Surface"
The study aimed to enhance the thermal and electrical performance of photovoltaic panels by reducing their operating temperature through various back-surface cooling techniques, with a focus on using carbon dioxide gas (CO2) as a cooling medium, and investigating its effect on panel temperature, electrical power output, and efficiency.
The study included outdoor practical experiments using two identical photovoltaic panels, one being a non-cooled reference panel and the other equipped with a rear cooling system, with tests conducted using carbon dioxide gas at different flow rates and injection durations, as well as comparisons using air and nitrogen.
The results showed that using carbon dioxide gas contributed to reducing the operating temperature of the panel and improving its electrical performance and efficiency. The best performance was recorded at a mass flow rate of 0.000675 kg/s and an injection duration of 120 seconds, achieving a temperature reduction of approximately 6.15 degrees Celsius, and an increase in electrical efficiency from 19.65% to 21.49%, representing an improvement of about 9.36%.
The study highlights the importance of introducing a non-aqueous cooling technique for photovoltaic panels using carbon dioxide gas, which contributes to reducing the impact of high temperatures, improving electricity generation, and enhancing the efficiency of photovoltaic systems, particularly in high-temperature environments..
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
(SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure).
· 
	اسم الهدف (SDG)


	A master's thesis exploring "improving the thermal performance of double-glazed windows using louvers and shading devices"
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	بحث علمي ونتاج أكاديمي (رسالة ماجستير) 
	نوع النشاط

	الباحث (حاكم رحيم هادي) 
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	سالة ماجستير تبحث في "تحسين الأداء الحراري للنوافذ ذات الزجاج المزدوج باستخدام اللوفرات وأجهزة التظليل"
	اسم النشاط

	· نوقشت في الكلية التقنية الهندسية النجف – جامعة الفرات الأوسط التقنية رسالة الماجستير التي تقدم بها الباحث (حاكم رحيم هادي) من قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى  والموسومة:
· 
· “A STUDY ON THE EFFECT OF ADDING LOUVERS AND SHADING DEVICES ON THE THERMAL PERFORMANCE OF DOUBLE-GLAZED WINDOWS”
· 
· “دراسة تأثير إضافة اللوفرات وأجهزة التظليل على الأداء الحراري للنوافذ ذات الزجاج المزدوج”
· 
· هدفت الدراسة إلى تحسين الأداء الحراري للنوافذ ذات الزجاج المزدوج من خلال دراسة تأثير أنواع مختلفة من الزجاج العاكس وأجهزة التظليل الخارجية، بما يسهم في تقليل انتقال الحرارة واكتساب الحرارة الشمسية عبر النوافذ وتحسين كفاءة الطاقة في المباني، ولا سيما في المناطق الحارة والجافة.
· 
· واعتمدت الدراسة على تجارب مختبرية باستخدام غرفة اختبار معزولة، شملت اختبار أربعة أنواع من النوافذ ذات الزجاج المزدوج، هي: الزجاج الشفاف، والأزرق العاكس، والبرونزي العاكس، والأسود العاكس، إلى جانب استخدام أنظمة مختلفة للتظليل الخارجي، شملت اللوفرات (Louvers) والمظلة الخارجية (Canopy/Overhang) وشبكة التظليل الخضراء.
· 
· كما تضمنت التجارب دراسة تأثير اتجاهات وزوايا اللوفرات وألوانها المختلفة، بهدف تحديد أفضل تكوين من حيث تحسين الأداء الحراري للنوافذ.
· 
· وأظهرت النتائج أن استخدام اللوفرات الأفقية السوداء بزاوية ميل 30° حقق أفضل أداء حراري مع الزجاج المزدوج الشفاف، إذ بلغ فرق درجات الحرارة ΔT = 10°C.
· 
· وبعد تحديد أفضل تكوين للوفرات، أظهرت النتائج أن استخدام الزجاج الأسود العاكس حقق أداءً حرارياً أفضل، بفرق درجات حرارة بلغ 15°C، ومقاومة حرارية بلغت 0.751 m²·K/W، ومعامل انتقال حراري 1.331 W/m²·K.
· 
· كما حقق دمج الزجاج الأسود العاكس مع شبكة التظليل الخضراء أفضل أداء ضمن أنظمة التظليل المختبرة، إذ بلغت المقاومة الحرارية نحو 0.82 m²·K/W، فيما انخفض معامل انتقال الحرارة إلى 1.219 W/m²·K.
· 
· وتبرز أهمية الدراسة في تقديم حلول هندسية عملية لتحسين الأداء الحراري للنوافذ في المناخات الحارة والجافة، من خلال تقليل اكتساب الحرارة الشمسية وانتقالها عبر النوافذ، بما يسهم في خفض أحمال التبريد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، مع الحفاظ على الاستفادة من الإضاءة الطبيعية .



The Master's thesis submitted by researcher Hakim Rahim Hadi from the Department of Mechanical Power Engineering Technology, entitled: “A Study on the Effect of Adding Louvers and Shading Devices on the Thermal Performance of Double-Glazed Windows,” was discussed at the Najaf Technical Engineering College – Middle Euphrates Technical University.
A Study on the Effect of Adding Louvers and Shading Devices on the Thermal Performance of Double-Glazed Windows.
A Study of the Effect of Adding Louvers and Shading Devices on the Thermal Performance of Double-Glazed Windows.
The study aimed to improve the thermal performance of double-glazed windows by investigating the effect of different types of reflective glass and external shading devices. This contributes to reducing heat transfer and solar heat gain through the windows, thereby improving energy efficiency in buildings, particularly in hot and dry regions.
The study relied on laboratory experiments using an isolated test chamber. It included testing four types of double-glazed windows: clear, blue reflective, bronze reflective, and black reflective glass. Different external shading systems, including louvers, were also used.
The experiments also included studying the effect of different louver orientations, angles, and colors to determine the optimal configuration for improving the thermal performance of the windows.
The results showed that using black horizontal louvers with a 30° tilt angle achieved the best thermal performance with transparent double glazing, with a temperature difference of ΔT = 10°C.
After determining the optimal louver configuration, the results showed that using black reflective glass achieved better thermal performance, with a temperature difference of 15°C, a thermal resistance of 0.751 m2·K/W, and a heat transfer coefficient of 1.331 W/m2·K.
Combining black reflective glass with a green shading net achieved the best performance among the tested shading systems, with a thermal resistance of approximately 0.82 m2·K/W, while the heat transfer coefficient decreased to 1.219 W/m2·K.
The importance of this study is highlighted. In providing practical engineering solutions to improve the thermal performance of windows in hot and dry climates, by reducing solar heat gain and transfer through windows, thus contributing to lower cooling loads and increased energy efficiency in buildings, while maintaining the benefit of natural lighting.
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)
SDG 12: Responsible Consumption and Production (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)

	اسم الهدف)


	A doctoral dissertation exploring the design of optical nanocircuits using artificial intelligence.
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	بحث علمي ونتاج أكاديمي (أطروحة دكتورا) 
	نوع النشاط

	الباحث (علي محمد عبد الحسين)
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	أطروحة دكتوراه تبحث في تصميم الدوائر النانوية البصرية باستخدام الذكاء الاصطناعي
	اسم النشاط

	نوقشت في الكلية التقنية الهندسية النجف – جامعة الفرات الأوسط التقنية أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث (علي محمد عبد الحسين) والموسومة:
“DESIGN OF NANO-OPTICAL CIRCUITS BASED ON SURFACE WAVEGUIDES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE”
“تصميم الدوائر النانوية البصرية المعتمدة على الموجّهات السطحية باستخدام الذكاء الاصطناعي”
هدفت الأطروحة إلى دراسة وتصميم وتحسين الدوائر والأجهزة النانوية البصرية المعتمدة على الموجّهات السطحية، وبشكل خاص الأجهزة البالزمونية المعتمدة على موجّهات Metal–Insulator–Metal (MIM)، مع توظيف المحاكاة العددية بطريقة العناصر المحددة FEM وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء البصري وتقليل الزمن والكلفة الحسابية لعمليات التصميم والتحسين.
وتضمنت الدراسة تحليل تأثير هندسة الموجّه، وشكل الرنان، وأبعاد الفجوات، والمواد المستخدمة في البنية النانوية على خصائص الانتقال البصري، وطول الموجة الرنان، وعرض الحزمة، والحساسية ومعامل الجودة، فضلاً عن تطوير عدد من الحساسات البالزمونية للكشف عن بعض المواد والمركبات.
كما اعتمدت الدراسة إطاراً هجيناً يجمع بين محاكاة FEM ونماذج الشبكات العصبية الاصطناعية ANN، إلى جانب نماذج GPR وخوارزميات GP–GA–SQP للتصميم العكسي والتحسين، بهدف تسريع عملية استكشاف التصاميم والوصول إلى بنى محسّنة بكفاءة أعلى.
وأظهرت النتائج انخفاض الكلفة الحسابية بنحو 59 مرة، مع الحصول على تصميم محسّن بلغ فيه عرض الحزمة FWHM نحو 12.5 nm. كما حققت منهجية ANN–FEM انخفاضاً في عرض الحزمة بنسبة 21.9% وزيادة في معامل الأداء FoM بنسبة 56.7% مقارنة بالتصميم المرجعي.
وتوصلت الأطروحة إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي مع المحاكاة الفيزيائية ضمن إطار FEM–AI يسهم في تسريع عمليات التصميم والتحسين وتقليل الحاجة إلى المحاكاة العددية المتكررة، مع الحفاظ على دقة المحاكاة الفيزيائية للتحقق من النتائج، بما يوفر أساساً لتطوير أجهزة بالزمونية وحساسات نانوية ذات أداء مرتفع
The doctoral thesis submitted by the researcher (Ali Mohammed Abdul Hussian) and entitled:
“DESIGN OF NANO-OPTICAL CIRCUITS BASED ON SURFACE WAVEGUIDES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE”
was discussed at the Technical Engineering College of Najaf – Middle Euphrates University of Technology.
The thesis aimed to study, design, and optimize nano-optical circuits and devices based on surface waveguides, particularly plasmonic devices based on Metal–Insulator–Metal (MIM) waveguides, utilizing numerical simulation via the Finite Element Method (FEM) and artificial intelligence techniques to improve optical performance and reduce the time and computational cost of design and optimization processes.
The study included analyzing the effect of the waveguide geometry, resonator shape, gap dimensions, and materials used in the nano-structure on optical transmission properties, resonant wavelength, beam width, sensitivity, and quality factor, as well as developing a number of plasmonic sensors for detecting certain materials and compounds.The study also adopted a hybrid framework combining FEM simulation and artificial neural network (ANN) models, alongside GPR models and GP–GA–SQP algorithms for inverse design and optimization, aiming to accelerate the design exploration process and achieve structures optimized with higher efficiency. 
The results showed a computational cost reduction of about 59 times, while obtaining an optimized design where the beam FWHM reached approximately 12.5 nm. The ANN–FEM methodology also achieved a 21.9% reduction in beamwidth and a 56.7% increase in the Figure of Merit (FoM) compared to the reference design. 
The thesis concluded that integrating artificial intelligence with physical simulation within the FEM–AI framework contributes to accelerating design and optimization processes and reduces the need for repeated numerical simulations, while maintaining the accuracy of physical simulations for result verification, providing a basis for the development of plasmonic devices and high-performance nanosensors.
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
(SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure).

	اسم الهدف (SDG)


	Upgrading the computer lab network and developing the central management and control system.
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	إنجازاً خدمياً وتقنياً في تطوير البنية التحتية التعليمية للكليه
	نوع النشاط

	 وبإشراف ومتابعة السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني وبعض منتسبي الكلية
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	 تأهييل شبكة مختبر الحاسوب وتطور منظومة الإدارة والتحكم المركزي
	اسم النشاط

	استعدادا لبداء العام الدراسي الجديد أنجزت الكلية التقنية الهندسية – النجف، وبإشراف ومتابعة السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني، مشروع ربط وتجهيز شبكة داخلية متكاملة لمختبر الحاسوب، ضمن جهود الكلية الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية والارتقاء بالبنية التحتية التقنية في مختبراتها.
وتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية للشبكة، من خلال تفييش وتوصيل كوابل الشبكة (LAN Cables) وربط أجهزة الحاسوب عبر بدالات الشبكة (Switches)، بما يسهم في توفير اتصال مستقر وسرعة مناسبة في نقل البيانات بين الأجهزة.
كما شمل المشروع اعتماد منظومة للإدارة والتحكم المركزي، من خلال ربط أجهزة المختبر بحاسبة مركزية (Master Node) وتفعيل برامج متخصصة للمراقبة والإدارة، الأمر الذي يتيح للأستاذ إدارة أجهزة الطلبة وتوجيه الشاشات وتوزيع المهام والمواد التعليمية بصورة أكثر كفاءة وتنظيماً.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص عمادة الكلية على دعم المبادرات التقنية والاعتماد على الإمكانيات والخبرات المحلية في تطوير مختبراتها، بما يوفر بيئة تعليمية وعملية حديثة تسهم في تعزيز مهارات الطلبة ومواكبة متطلبات التعليم التقني.
In preparation for the start of the new academic year, the College of Engineering Technology – Najaf, under the supervision and guidance of its Dean, Professor Dr. Hassanein Ghani Al-Husseini, completed a project to connect and equip its computer lab with a comprehensive internal network. This project is part of the college's ongoing efforts to develop the educational environment and upgrade the technological infrastructure of its laboratories.
The project included the implementation of network infrastructure work, such as laying and connecting LAN cables and linking computers via network switches. This ensures a stable connection and adequate data transfer speeds between devices.
The project also included the implementation of a centralized management and control system. This system connects the lab's computers to a central computer (master node) and activates specialized monitoring and management software. This allows instructors to manage student computers, direct screens, and distribute tasks and educational materials more efficiently and effectively.
This achievement reflects the college's commitment to supporting technological initiatives and relying on local expertise and resources to develop its laboratories. This provides a modern educational and practical environment that enhances students' skills and meets the demands of technical education.
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
(SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure).

	اسم الهدف (SDG)


	The council of the Najaf Technical Engineering College held its session to discuss a number of academic and administrative files.
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	الأكاديمي والتعليمي
	نوع النشاط

	عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني، وبحضور السادة أعضاء المجلس
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	مجلس الكلية التقنية الهندسية النجف يعقد جلسته لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والإدارية.
	اسم النشاط

	عقدت الكلية التقنية الهندسية النجف – جامعة الفرات الأوسط التقنية جلسة مجلس الكلية برئاسة السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني، وبحضور السادة أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من القضايا الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال.
وتضمنت الجلسة مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها مناقشة نتائج طلبة الدراسات العليا ومتابعة نتائج  طلبة الدراسة الأولية.
وتطرق المجلس كذلك إلى مناقشة معاملات الترقية العلمية المقدمة من قبل التدريسيين، وما يتعلق بالإجراءات الأكاديمية الخاصة بها.
وأكد مجلس الكلية حرصه على متابعة شؤون الطلبة العلمية والإدارية بما يسهم في تعزيز الانسيابية في العمل الأكاديمي ودعم المسيرة التعليمية في الكلية.
The Najaf Technical Engineering College – Middle Euphrates Technical University held a college council meeting, chaired by the Dean, Professor Dr. Hassanein Ghani Al-Husseini, and attended by council members, to discuss several academic and administrative matters on the agenda.
The meeting included discussions on a number of important issues, including the results of postgraduate students and the progress of undergraduate students.
The council also addressed faculty promotion applications and the related academic procedures.
The college council emphasized its commitment to monitoring students' academic and administrative affairs to ensure the smooth operation of the academic process and support the educational journey at the college.
	نبذة عن النشاط
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
(SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure).

	اسم الهدف (SDG)


	A training course entitled "Administrative Efficiency and its Impact on Career Development"
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	دورة تدريبية (نشاط أكاديمي) 
	نوع النشاط

	الأستاذ المساعد الدكتور حيدر عبد الجليل مهدي، معاون العميد للشؤون المالية والإدارية.
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	دورة تدريبية بعنوان «الكفاءة الإدارية وأثرها في التطوير الوظيفي»
	اسم النشاط

	أقامت الكلية التقنية الهندسية – نجف دورة تدريبية بعنوان «الكفاءة الإدارية وأثرها في التطوير الوظيفي»، حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور حيدر عبد الجليل مهدي، معاون العميد للشؤون المالية والإدارية.
وتناولت الدورة ثلاثة محاور رئيسية، خُصص المحور الأول لبيان تعريف الكفاءة الإدارية وسماتها، فيما تناول المحور الثاني مظاهر الكفاءة الإدارية، وركز المحور الثالث على دور الكفاءة الإدارية في تطوير الموظف العام.
وهدفت الدورة إلى تعزيز المفاهيم والمهارات الإدارية لدى الموظفين، ورفع مستوى الكفاءة في أداء المهام الوظيفية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة العمل الإداري.
The College of Engineering Technology – Najaf held a training course entitled “Administrative Efficiency and its Impact on Career Development,” presented by Assistant Professor Dr. Haider Abdul Jalil Mahdi, Dean's Assistant for Financial and Administrative Affairs.
The course covered three main topics. The first topic defined administrative efficiency and its characteristics, the second addressed the manifestations of administrative efficiency, and the third focused on the role of administrative efficiency in developing public employees.
The course aimed to enhance employees' administrative concepts and skills, raise their efficiency in performing job duties, and contribute to improving institutional performance and the quality of administrative work.
	نبذة عن النشاط
About the activity
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
(SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure).

	اسم الهدف (SDG)


	Training on combined simulation using MATLAB and OptiSystem
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	 دورة تعليمية اكاديميه
	نوع النشاط

	( م.م. أحمد جمال إبراهيم و م.م. هبة عبد الوهاب) .

	أسماء المشاركين بالمتابعه


	 تدريبية حول المحاكاة المشتركة باستخدام MATLAB وOptiSystem
	اسم النشاط

	أقامت الكلية التقنية الهندسية – النجف دورة تدريبية بعنوان «Co-simulation MATLAB with OptiSystem» حاضر فيها كل من ( م.م. أحمد جمال إبراهيم و م.م. هبة عبد الوهاب) .
وتناولت الدورة التعريف بكيفية استخدام برنامج OptiSystem بالتكامل مع برنامج MATLAB لإجراء عمليات المحاكاة المشتركة (Co-simulation)، مع تسليط الضوء على مفهوم المحاكاة المشتركة وأهميتها في تصميم وتحليل الأنظمة البصرية.
كما تضمنت الدورة شرح آلية الربط بين بيئتي OptiSystem وMATLAB وتبادل البيانات بينهما، إلى جانب تقديم تطبيقات عملية في تصميم ومحاكاة الشبكات الضوئية وأنظمة الاتصالات، وبيان كيفية الاستفادة من الأدوات البرمجية المتقدمة في تحسين أداء الأنظمة البصرية.
وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من توظيف برنامجي MATLAB وOptiSystem بشكل متكامل في مشاريعهم البحثية والتطبيقية، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم في مجال الاتصالات الضوئية والمحاكاة الرقمية

The Technical Engineering College – Najaf held a training course titled “Co-simulation MATLAB with OptiSystem,” presented by Assistant Lecturers Ahmed Jamal Ibrahim and Heba Abdul Wahab.
The course covered how to use OptiSystem in conjunction with MATLAB to conduct co-simulations, highlighting the concept of co-simulation and its importance in the design and analysis of optical systems.
The course also included an explanation of how to connect the OptiSystem and MATLAB environments and exchange data between them. Practical applications in the design and simulation of optical networks and communication systems were presented, along with demonstrations of how to utilize advanced software tools to improve the performance of optical systems.
The course aimed to enable participants to integrate MATLAB and OptiSystem in their research and applied projects, thereby enhancing their skills in optical communications and digital simulation.
	نبذة عن النشاط
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
(SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure).

	اسم الهدف (SDG)


	Seminar on the legal framework for the teaching staff's work structure
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	ندوة قانونية إدارية (نشاط توعوي/تنظيمي للكادر التدريسي).
	نوع النشاط

	ا الأستاذ المساعد الدكتور حيدر عبد الجليل مهدي، معاون العميد للشؤون المالية و
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	ندوة حول التنظيم القانوني لهيكل عمل التدريسيين
	اسم النشاط

	أقامت الكلية التقنية الهندسية – النجف ندوة بعنوان «التنظيم القانوني لهيكل عمل التدريسيين»، حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور حيدر عبد الجليل مهدي، معاون العميد للشؤون المالية و الإدارية .
وتناولت الندوة عددًا من المحاور القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمل التدريسيين، منها مفهوم موظف الخدمة الجامعية، والفرق بين المفرغ جزئيًا والمفرغ كليًا، والنصاب التدريسي المقرر لكل تدريسي، ومتى يتم خفض النصاب التدريسي.
وهدفت الندوة إلى تعزيز الوعي بالضوابط والتعليمات القانونية المنظمة لعمل التدريسيين، والتعريف بالحقوق والواجبات والنصاب التدريسي وفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة.ــــ
The Technical Engineering College – Najaf held a seminar entitled “The Legal Framework for Faculty Work,” presented by Assistant Professor Dr. Haider Abdul Jalil Mahdi, Associate Dean for Financial and Administrative Affairs.
The seminar addressed several legal and organizational topics related to faculty work, including the concept of a university employee, the difference between part-time and full-time faculty members, the assigned teaching load for each faculty member, and the circumstances under which teaching loads may be reduced.
The seminar aimed to raise awareness of the legal regulations and instructions governing faculty work, and to clarify rights, duties, and teaching loads within the framework of applicable laws and regulations.
	نبذة عن النشاط
About the activity
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
(SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure).

	اسم الهدف (SDG)


	An awareness seminar entitled “Social Stigma: Roots, Effects and Ways to Confront It”
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	ندوة توعوية (نشاط إرشاد نفسي وثقافي/أكاديمي).
	نوع النشاط

	م. د. أسيل عباس وادي.
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	ندوةً توعوية بعنوان «الوصم الاجتماعي: الجذور والآثار وسبل المواجهة»
	اسم النشاط

	نظّمت وحدة الإرشاد النفسي في الكلية التقنية الهندسية – نجف / جامعة الفرات الأوسط التقنية ندوةً توعوية بعنوان «الوصم الاجتماعي: الجذور والآثار وسبل المواجهة»، قدّمتها م. د. أسيل عباس وادي.
وتناولت الندوة مفهوم الوصم الاجتماعي وجذوره، وما يترتب عليه من آثار نفسية وصحية واجتماعية، فضلًا عن تسليط الضوء على تأخر بعض المتأثرين بالوصم في طلب المساعدة نتيجة الخوف من نظرة المجتمع أو الفضيحة.
كما استعرضت الندوة أبرز سبل مواجهة الوصم الاجتماعي، من خلال تعزيز الوعي، واعتماد خطاب إعلامي مسؤول، وتفعيل دور الأسرة والمؤسسات التعليمية، ولا سيما الجامعة في توفير بيئة داعمة وآمنة.
واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش والحوار مع الحضور، والإجابة عن تساؤلاتهم ومداخلاتهم بشأن موضوع الندوة

The Psychological Counseling Unit at the Najaf Technical Engineering College, part of the Middle Euphrates Technical University, organized an awareness seminar entitled "Social Stigma: Roots, Effects, and Ways to Confront It," presented by Dr. Aseel Abbas Wadi.
The seminar addressed the concept of social stigma and its roots, as well as its psychological, health, and social consequences. It also highlighted the reluctance of some individuals affected by stigma to seek help due to fear of societal judgment or scandal.
The seminar further explored key strategies for confronting social stigma, including raising awareness, adopting responsible media discourse, and activating the role of families and educational institutions, particularly universities, in providing a supportive and safe environment.
The seminar concluded with an open discussion and Q&A session with the attendees.
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
(SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure).

	اسم الهدف (SDG)


	A meeting to discuss a number of topics related to the educational and academic process,
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	(نشاط إداري وأكاديمي لتطوير الأنظمة والتجهيز لمسار بولونيا ونظام SIS).
	نوع النشاط

	الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني) مع بعض تدريسي
 الاقسام
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	اجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية والأكاديمية،
	اسم النشاط

	ترأس السيد عميد الكلية التقنية الهندسية –النجف  إحدى تشكيلات جامعة الفرات الأوسط التقنية،
(الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني) اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية والأكاديمية، وفي مقدمتها متطلبات نظام معلومات الطلبة (SIS) وتطبيق مسار بولونيا في المراحل الأولية.
وتناول الاجتماع آليات تطبيق متطلبات نظام (SIS) في برامج الدراسات العليا، ومتابعة الإجراءات اللازمة لاستكمال المتطلبات ذات الصلة، بما يضمن انسيابية العمل وتحديث البيانات الأكاديمية وفق السياقات المعتمدة.
كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المتطلبات المتعلقة بطلبة الدراسات العليا، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتنظيمها ومعالجتها بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة الأكاديمية المعتمدة.
ويأتي عقد الاجتماع في إطار حرص الكلية على متابعة تطبيق الأنظمة الأكاديمية والإدارية الحديثة، وتعزيز جودة الإجراءات المتعلقة بشؤون الطلبة والبرامج الدراسية، بما يسهم في دعم مسيرة العملية التعليمية والأكاديمية في الكلية
The Dean of the College of Engineering Technology – Najaf, one of the colleges of Al-Furat Al-Awsat Technical University,
(Professor Dr. Hassanein Ghani Al-Husseini), chaired a meeting to discuss several topics related to the educational and academic process, most notably the requirements of the Student Information System (SIS) and the implementation of the Bologna Process in the initial stages.
The meeting addressed the mechanisms for implementing the SIS requirements in postgraduate programs and followed up on the necessary procedures to complete the related requirements, ensuring the smooth flow of work and the updating of academic data according to established procedures.
The meeting also discussed several requirements related to postgraduate students and the procedures for organizing and addressing them in accordance with approved academic regulations and procedures.
This meeting reflects the college's commitment to implementing modern academic and administrative systems and enhancing the quality of procedures related to student affairs and study programs, thereby supporting the educational and academic process at the college.
	نبذة عن النشاط
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	التقنية الهندسية - نجف 
	الكلــــــــــية  



	الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
(SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure).

	اسم الهدف (SDG)


	Regular classes for undergraduate students will continue for the first semester.
	اسم النشاط باللغة الإنكليزية

	(نشاط إعلامي توثيقي) 
	نوع النشاط

	الدكتور حسنين غني الحسيني، 
	أسماء المشاركين بالمتابعه


	استمرار الدوام الرسمي لطلبة الدراسات الأولية للفصل الدراسي الأول 
	اسم النشاط

	بمتابعة مستمرة من لدن السيد عميد الكلية التقنية الهندسية – نجف، الأستاذ الدكتور حسنين غني الحسيني، يواصل طلبة الدراسات الأولية في الكلية التقنية الهندسية – نجف / جامعة الفرات الأوسط التقنية، دوامهم الرسمي للفصل الدراسي الأول، وفقًا للتقويم الجامعي المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الحرص على انتظام العملية التعليمية وسيرها وفق التوقيتات المحددة، متمنين لجميع طلبتنا الأعزاء دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية
With the continuous follow-up of the Dean of the College of Engineering Technology – Najaf, Professor Dr. Hassanein Ghani Al-Husseini, undergraduate students at the College of Engineering Technology – Najaf, part of Al-Furat Al-Awsat Technical University, are continuing their official classes for the first semester, in accordance with the academic calendar approved by the Ministry of Higher Education and Scientific Research.
This follow-up is part of our commitment to ensuring the smooth running of the educational process and its adherence to the established schedule. We wish all our dear students continued success in their studies.
.
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تدريسي في الكلية التقنية الهندسية - نجف ينشر بحثاً في مجلة عالمية رصينة لتطوير كفاءة الألواح الشمسية
ضمن تعاون بحثي عالمي, نشر التدريسي في الكلية التقنية الهندسية - نجف، الدكتور منتظر محمد علي، بحثاً علمياً في مجلة - (Solar)  (Q1) المعتمدة ضمن مستوعبات "سكوبس" في تخصص الطاقة المتجددة و الاستدامة.
وتناول البحث سبلاً جديدة لتعزيز استدامة الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الألواح الشمسية من خلال استخدام المحاليل النانوية لتقنيات التبريد المتقدمة، بما يسهم في الحد من الارتفاع الحراري للخلايا الكهروضوئية وزيادة إنتاجيتها من الطاقة.
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Abstract

‘This study experimentally investigates the energy, exergy, and economic performance of an
enhanced photovoltaic/ thermal (PVT) solar collector using micro-finned tubes, twisted-
tape inserts, hybrid nanofluid, and nano-enhanced phase-change material (NPCM). Five col-
lector configurations were tested at mass flow rates ranging from 0.008 to 0.042 kg/s. The

best-performing configuration combined micro-finned tubes and twisted-tape inserts with
SiC-NPCM and a hybrid nanofluid composed of 0.3 voL.% SiC and 0.3 vol.% ALOj dis-
persed in water. The experimental uncertainty was reported to be within +35%. The
optimized configuration achieved a maximum thermal efficiency of 87.5% and a peak
useful thermal output of 189 W at a mass flow rate of 0.033 kg /s, corresponding to a 71.8%
improvement compared with the baseline system. Active cooling of the photovoltaic back
surface also increased the peak electrical power output to 23.5 W. The maximum overall
exergy efficiency reached 12.85%, representing a 117.8% improvement compared with the
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